#define RELAY1 7

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(RELAY1, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(RELAY1,0);

Serial.println("Light ON");

delay(2000);

digitalWrite(RELAY1,1);

Serial.println("Light OFF");

delay(2000);

}