#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {

lcd.begin(16, 2);

lcd.print(“Welcome!”);

}

void loop() {

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(millis() / 1000);

}